TX_10G_reset |

2019.05.11.11:18:21 | Datasheet

Overview

Memory Map

## xcvr_reset_control_0

altera_xcvr_reset_control v18.1

## Parameters
device_family | ARRIA10
CHANNELS | 1
PLLS | 1
SYS_CLK_IN_MHZ | 320
SYNCHRONIZE_RESET | 1
REDUCED_SIM_TIME | 1
gui_split_interfaces | 0
TX_PLL_ENABLE | 1
T_PLL_POWERDOWN | 1000
SYNCHRONIZE_PLL_RESET | 0
TX_ENABLE | 1
TX_PER_CHANNEL | 0
gui_tx_auto_reset | 0
T_TX_ANALOGRESET | 80000
T_TX_DIGITALRESET | 80000
T_PLL_LOCK_HYST | 10
gui_pll_cal_busy | 0
EN_PLL_CAL_BUSY | 0
RX_ENABLE | 1
RX_PER_CHANNEL | 0
gui_rx_auto_reset | 0
T_RX_ANALOGRESET | 80000
T_RX_DIGITALRESET | 4000
l_terminate_pll | 0
l_terminate_tx | 0
l_terminate_rx | 0
l_terminate_tx_manual | 1
l_terminate_rx_manual | 1
l_tx_manual_term | 0
l_rx_manual_term | 0
l_pll_select_split | 0
l_pll_select_width | 1
l_pll_select_base | 1
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments (none)

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.03 seconds